Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь

****

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Сорок первое заседание Муниципального совета

 **Р Е Ш Е Н И Е**

 **от 27 июля 2022 года № 8**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в решение Муниципального совета от 30 марта 2021 года № 6 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области»** |

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный совет Ракитянского района **р е ш и л**:

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального совета муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области от 30 марта 2021 года № 6 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области»:

1.1. В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области

- пункт 1.1.1 части 1.1. раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«**Расчетный показатель нормативной площади образуемых
земельных участков для объектов образования.**

Расчетный показатель нормативной площади образуемых
земельных участков для объектов образования определяется методом интерполяции в зависимости от вместимости общеобразовательного учреждения по формуле:

$S\_{норм}=D\_{проект}×(N\_{пл}-\left(\frac{N\_{пл}-N\_{пл+1}}{D\_{кон}-D\_{нач}}×\left(D\_{проект}\right.-\left.D\_{нач}\right)\right)),$ где

Sнорм - нормативная площадь земельного участка в зависимости от вместимости общеобразовательного учреждения, кв.м;

Nпл - норматив площади на 1 место соответствующий диапазону вместимости общеобразовательного учреждения, кв.м;

Nпл+1 - норматив площади на 1 место для следующего (большого) диапазона, вместимости общеобразовательного учреждения, кв.м;

Dкон - конечное значение вместимости общеобразовательного учреждения, мест;

Dнач - начальное значение диапазона вместимости общеобразовательного учреждения, мест;

Dпроект - проектная вместимость общеобразовательного учреждения, мест.».

- пункт 2.4.1 части 2.4. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:

**«Расчетный показатель нормативной площади образуемых
земельных участков для объектов образования.**

Расчетный показатель нормативной площади образуемых
земельных участков для объектов образования взят из приложения Д «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 19.12.2019).».

2. Опубликовать решение в межрайонной газете «Наша жизнь» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ракитянского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (В.В. Владимиров).

**Председатель**

**Муниципального совета Н.М. Зубатова**